## ДО

## „ЮМТ“ АД

## (Бенефициент- наименование)

**205970609**

ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет: **„Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт – твърдосплавен монолитен райбер за разпробиване и дообработка на отвори“** по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** Шлифовъчна машина с робот - 1 брой

**Обособена позиция 2:** Обработващ център - 1 брой

**Обособена позиция 3:** Шлифовъчна машина за фаски и конуси - 1 брой**“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: **„Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт – твърдосплавен монолитен райбер за разпробиване и дообработка на отвори“** по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** Шлифовъчна машина с робот - 1 брой

**Обособена позиция 2:** Обработващ център - 1 брой

**Обособена позиция 3:** Шлифовъчна машина за фаски и конуси - 1 брой**“**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо от Възложителя на Изпълнителя, но не по-късно от датата на приключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 19.03.2026г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до **180 (сто и осемдесет) календарни дни** *(от крайния срок за получаване на оферти)*. В случай, че този срок изтече преди подписване на договора за възлагане предмета на процедурата, офертите да се считат за валидни до момента на подписване на договор с избрания изпълнител; (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **ЮМТ АД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките ~~/ услугите / строителството~~:  **Обособена позиция 1: Шлифовъчна машина с робот - 1 брой**   1. Мощност на шпиндела от 30.0 kW до 45.0 kW; 2. Обороти на шпиндела по-големи от 8000 rpm; 3. Робот за автоматизирано зареждане на заготовки с диапазон на диаметъра от ф3.0 до ф20.0 мм; 4. Заден център; 5. Управление на машината с линейни електродвигатели; 6. Поддръжка на графична програма за изчисляване траекторията на дисковете, симулация и проверка за сблъсък.   ***\*Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите:***   1. ***Точност:***  * ***X oc: 0.000001 мм*** * ***Y oc: 0.000001 мм*** * ***Z oс: 0.000001 мм*** * ***C oc: 0.000001°*** * ***A oc: 0.000001°***  1. ***Оси работни:***  * ***X oc: 540 мм*** * ***Y oc: 510 мм*** * ***Z oс: 215 мм*** * ***C oc: 264°*** * ***A oc: 360°***  1. ***Размери на обработвания инструмент:***  * ***максимален диаметър: ф200.0 мм*** * ***максимално тегло: 20 кг***  1. ***Максимален диаметър на шлифовъчния диск: 203 мм***   **Обособена позиция 2: Обработващ център - 1 брой**   1. Мощност на главния двигател – 18.5 kW; 2. Задвижване на шпиндела – директно свръзване; 3. Тип на инструменталния магазин – със манипулатор; 4. Капацитет на инструменталния магазин – 30 броя; 5. Система за охлаждане през шпиндела - 3.0kW 3.0MPa; 6. Въртяща се маса с диаметър ф200мм.   ***\*Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите:***   1. ***Точност:***  * ***Позициониране по всички оси: ±0.005 мм*** * ***Повторяемост: ±0.002 мм***  1. ***Ходове:***  * ***X oc: 1050 мм*** * ***Y oc: 570 мм*** * ***Z oс: 510 мм***  1. ***Размер на масата: 1300х570 мм*** 2. ***Максимална височина на обработвания детайл: 590 мм*** 3. ***Максимално тегло на обработвания детайл: 1000 кг***   **Обособена позиция 3: Шлифовъчна машина за фаски и конуси - 1 брой**   1. Диапазон при работа на автоматичен режим:  * Диаметър от ф3 до ф20мм. * Дължина от 40 до 120мм.  1. Мощност на шпиндела минимум 1.4 kW; 2. Обороти на шпиндела по-големи от 4000 rpm; 3. Ъгъл на шлифоване от 1° до 75°.   ***\*Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите:***   1. ***Ос Z:***  * ***400W Серво мотор със спирачка*** * ***Максимална скорост на подаване - 6 000 мм/мин***  1. ***Ос Х:***  * ***400W Серво мотор със спирачка*** * ***Максимална скорост на подаване - 6 000 мм/мин***  1. ***Автоматичен магазин за зареждане на заготовки*** 2. ***Транспортна лента за отвеждане на заготовките от зоната на шлифоване***   **\*Посочените технически преимущества за ОП 1, ОП 2 и ОП 3 не са задължителни, а опционални, заложени от бенефициента с цел присъждане на допълнителни бонус точки съгласно Методиката за оценка на всеки кандидат, който може да предложи тези технически преимущества към минимално изискуемите технически и функционални характеристики на оборудването съгласно административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.** |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **Срокът на гаранционен сервиз, който кандидатите оферират, следва да бъдат:**  **За Обособена позиция 1: Шлифовъчна машина с робот (1 брой):** **минимум 24 календарни месеца.**  **За Обособена позиция 2: Обработващ център (1 брой): минимум 12 календарни месеца.**  **За Обособена позиция 3: Шлифовъчна машина за фаски и конуси (1 брой): минимум 12 календарни месеца.**  **Срокът на гаранционния сервиз започва от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталация и въведжане в експлоатация на оборудването.** |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Да бъдат представени:   1. Документация към машината /оборудването с цел удостоверяване съответствието на техническите характеристики/ функционалности на реално доставените ДМА с оферираните ДМА - ръководство за експлоатация и/или паспорт и/или техническа спецификация и др., издадени от производителя или доставчика на ДМА. 2. Гаранционна карта |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  **НЕПРИЛОЖИМО** |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  **НЕПРИЛОЖИМО** |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  **НЕПРИЛОЖИМО** |  |  |
| Други: **Доставчикът следва да извърши монтаж и инсталация на оборудването съгласно договора за доставка.** |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

**За Обособена позиция 1: Шлифовъчна машина с робот (1 брой):**

- **Авансово плащане в размер на 20 % от стойността**, платимо след сключване на договора за доставка.

- **Междинно плащане в размер на 70% от стойността**, платимо след писмено уведомление от Изпълнителя за готовност за доставка.

- **Окончателно плащане в размер на 10% от стойността**, платимо след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация.

**За Обособена позиция 2: Обработващ център (1 брой):**

- **Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността**, платимо след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация.

**За Обособена позиция 3: Шлифовъчна машина за фаски и конуси (1 брой):**

- **Авансово плащане в размер на 20 % от стойността**, платимо след сключване на договора за доставка.

- **Междинно плащане в размер на 70% от стойността**, платимо след писмено уведомление от Изпълнителя за готовност за доставка.

- **Окончателно плащане в размер на 10% от стойността**, платимо след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

*В случай, че кандидатът е регистриран съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се изисква. В този случай кандидадът попълва декларация в свободен текст с посочен ЕИК (Eдинен идентификационен код).*

*Удостоверението за актуално състояние следва да бъде издадено не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на подаване на офертата. Документът се прилага към офертата в сканиран оригинал или като сканирано копие, заверено от кандидата с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”.*

1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.; **сканиран оригинал с видим подпис, дата и име на лицето положило подписа;**
2. Други документи (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО

*Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и сканиран оригинал или сканирано заверено от кандидата с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала” копие на документа, с който е създадено обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Бенефициентът няма изискване за създаване на юридическо лице.*

*В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – сканиран оригинал или сканирано заверено от кандидата копие, придружено от превод на български език от заклет преводач.*

1. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват) - **НЕПРИЛОЖИМО**;
2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват)- **НЕПРИЛОЖИМО**;
3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
4. Документи по т. 1, 2 *,*4 и 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
5. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие; **НЕПРИЛОЖИМО**

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)